# 6. HET ROLLEND MATERIEEL

|  |  |
| --- | --- |
| Sharper Angles, Deeper Dives - Railway Age | **Le véhicule (de service) non-détectable** occupe la voie. |
| **Het niet-detecteerbare (dienst)voertuig** bezet het spoor. |
|  | **L’engin rail-route** se trouve sur les rails. |
| **Het spoor-wegvoertuig** staat op de spoorstaven. |
|  | **Le train de travaux** est arrêté devant le signal mobile rouge. |
| **De werktrein** is voor het rode mobiele sein gestopt. |
| Hinder tijdens ochtendspits op spoor tussen Landen en Leuven | De Morgen | Infrabel utilise **la grue rail-route** pour faire des travaux. |
| Infrabel gebruikt d**e spoor-wegkraan** om werken uit te voeren. |

|  |  |
| --- | --- |
|  | **L’engin autonome dérailable** se trouve sur les rails. |
| **Het autonome ontspoorbare voertuig** staat op de spoorstaven. |
|  | L’homme conduit **le lorrie motorisé**. |
| De man bestuurt **de gemotoriseerde lorrie**. |
| INFRABEL - EngineeTech365 | Les techniciens utilisent **une nacelle motorisée** pour des travaux à la caténaire. |
| De technici gebruiken een **hoogtewerker** voor werken aan de bovenleiding. |
| Tamping Machine - RAIL - YouTube | **La bourreuse** stabilise la voie. |
| **De onderstopper** stabiliseert het spoor. |

|  |  |
| --- | --- |
|  | **Le wagon-grue** soulève le rail. |
| **De kraanwagen** tilt de spoorstaaf op. |
|  | Le conducteur se trouve dans **le poste de conduite**. |
| De bestuurder bevindt zich in **de stuurpost**. |
|  | Les agents entendent **le klaxon**. |
| De bedienden horen **de claxon**. |
|  | Le VND est équipé d’**un** **gyrophare**. |
| Het NDV is uitgerust met **een zwaailicht**. |